Current, mA

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Voltage, V

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6 / ndf

2χ 640.4 / 3 p0 0.0002581 ± 1.535 p1 4.106e-07 ± -0.0006203 ± ±

Internal Resistance of Battery. Fitting line is V(Volts) = P0 + P1*I(mA)